Заявка на клапаны запорные для 2цеха ЭА,49 корпус ПКС по конкурсу № 158.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *1 Клапан запорный фланцевый из стали 25Л* | *15с22нж* |  |  |
| *PN 4,0 МПа* |  |  |  |
| *Среда – вода теплая, горячая* |  |  |  |
| *Температура среды – от 40 до 1000 С* |  |  |  |
| *Климатическое исполнение У1 по ГОСТ 15150-69\** |  |  |  |
| *Класс герметичности затвора А по ГОСТ 9544-2015* |  |  |  |
| *Комплектно поставляются ответные фланцы по* |  |  |  |
| *ГОСТ 33259-2015 тип 11, исп. В из стали 20,* |  |  |  |
| *прокладки и крепежные изделия* |  |  |  |
| *DN25* |  | *шт.* | *14* |
| *DN50* |  | *шт.* | *5* |
| *Вентиль 15С22НЖ ст20 кл.герм.А с КОФ* | *ГОСТ 9659—66* |  |  |
| *Ду25 Ру40* |  | *шт* | *4* |
| *Ду50 Ру40* |  | *шт* | *3* |
| *Ду32 Ру40* |  | *шт* | *2* |
| *Вентиль 15нж22НЖ ст12х18н10т кл.герм.А с КОФ* | *ГОСТ 9659—66* |  |  |
| *Ду65 Ру40* |  | *шт* | *2* |
| *Ду50 Ру40* |  | *шт* | *3* |
| *Ду25 Ру40* |  | *шт* | *3* |