Заявка на клапаны запорные для 2цеха ЭА, ЭРУ, ЗАО «Химсорбент»

по конкурсу № 155.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Вентиль 15с22нж с КОФ: класс герметичности А*  *Ду50 Ру40*  *Ду25 Ру40*  *Ду40 Ру40*  *Вентиль 15нж22нж с КОФ:*  *Ду50 Ру40*  *Ду25 Ру40*    *Клапан сильфонный запорный фланцевый 15нж66п из стали 12Х18Н9ТЛ, DN50 PN4,0Мпа.*  *Среда – окись этилена, аммиак сжиженный. Температура среды – от минус 20°С до 35°С. Климатическое исполнение У по ГОСТ 15150-69\*. Герметичность затвора класс А по ГОСТ Р 54808-2011. Уплотнительная поверхность фланцев исполнение 9 (паз) по ГОСТ 12815-80\*. Комплектно с ответными фланцами по ГОСТ 33259-2015 из стали 12Х18Н10Т, прокладки из фторопласта и крепежные изделия.*  *Клапан сильфонный запорный фланцевый 14нж17ст DN65 PN1,6Мпа.*  *Уплотнительная поверхность фланцев исполнение 9 (паз) по ГОСТ 12815-80\*.* | *Шт.*  *Шт.*  *Шт.*  *Шт.*  *Шт.*  *Шт.*  *Шт.* | *10(эру)*  *4*  *6 (хс)*  *1*  *1*  *2*  *1(ХС)* |