Заявка на клапаны сильфонные запорные для 1цеха ЭА

по конкурсу № 201.

Клапан сильфонный с дублирующим сальником 15нж66п Ду20, Ру40 с КОФ, Класс герметичности затвора А Шт. 2

Клапан сильфонный с дублирующим сальником 15нж66п Ду25, Ру40 с КОФ, Класс герметичности затвора А Шт. 2

Клапан сильфонный с дублирующим сальником 15нж66п Ду32, Ру40 с КОФ, Класс герметичности затвора А Шт. 3

Вентиль запорный сильфонный цапковый 14нж17ст Ду20, Ру10, Класс герметичности затвора А с комплектом накидных гаек и штуцеров/нипилей Шт. 2

Вентиль запорный сильфонный цапковый 14нж17ст Ду25, Ру10, Класс герметичности затвора А с комплектом накидных гаек и штуцеров/нипилей Шт. 2